Priručnik za VAIO

Zadatak

# Povezivanje s internetom žičnom mrežom

Prije upotrebe interneta najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP-om) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala s internetom.
Jedan kraj mrežnog kabela (nije isporučen) priključite u mrežnu utičnicu na VAIO računalu, a drugi kraj u mrežu.
Napomena

- Pojedinosti o uređajima potrebnim za pristup internetu i načinu povezivanja VAIO računala s internetom zatražite od davatelja internetskih usluga (ISP-a).

- Kod spajanja VAIO računala s internetom koristite se kabelom na kojem je ispisano „Network” (mreža) ili „Ethernet”.

- Ne priključujte telefonski kabel u mrežni ulaz na VAIO računalu.
  Ako je mrežni ulaz povezan sa drugim mrežama ili telefonskim linijama, priključivanje jakog električnog toka u ulaz može uzrokovati oštećenje, pregrijavanje ili požar.

- sve mreže, osim mreža 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

- javna telefonska pretplatnička linija

- privatna telefonska centrala (PBX)

- kućne (interfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

Savjet

- Da biste priključili VAIO računalo s internetom s pomoću funkcije Wi-Fi(R) (bežična LAN), trebate urediti postavke za Wi-Fi. [Pojedinosti]

Povezane teme
O uslugama za povezivanje s internetom
O mreži (LAN-u)
Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)