Посібник користувача VAIO

Завдання

# Запуск зв’язку за допомогою Wi-Fi(R) (бездротове підключення до мережі)

Можна встановити з’єднання Wi-Fi між комп’ютером VAIO та точкою доступу (не надається).
Перш ніж використовувати Wi-Fi, переконайтеся, що точка доступу ввімкнена та працює.

1. Підключіть точку доступу до комп’ютера VAIO.

Докладніше див. на ресурсі Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support) [Додатково] і в посібнику з комплекту постачання точки доступу.

1. Відкрийте ключові кнопки [Додатково] і виберіть кнопку Настройки (Settings).

1. Виберіть Змінити настройки ПК (Change PC settings) у нижньому правому куті.

1. Виберіть Безпроводове (Wireless) у лівій панелі екрана Параметри ПК (PC settings).

1. Змініть Режим “у літаку” (Airplane mode) на Вимк. (Off) та параметр Wi-Fi під Безпроводові пристрої (Wireless devices) на на (On).

Підказка

- Зверніться до Довідка та підтримка Windows (Windows Help and Support) по докладнішу інформацію щодо Режим “у літаку” (Airplane mode). [Додатково]

1. Відкрийте ключові кнопки [Додатково] і виберіть кнопку Настройки (Settings).

1. Виберіть (піктограму мережі).

1. Виберіть потрібну точку доступу та Підключитися (Connect).

Після встановлення підключення в полі вибраної безпроводової точки доступу відображається Підключено (Connected).
Якщо відображається вікно введення ключа безпеки [Додатково], введіть ключ безпеки та виберіть OK.
Зверніть увагу, що у ключах безпеки враховується регістр.
Примітка

- Для моделей, оснащених IEEE 802.11a/b/g/n, якщо ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, комп’ютер VAIO не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц. Окрім того, якщо ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 5 ГГц, комп’ютер не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.
  Для моделей, оснащених інтерфейсами IEEE 802.11b/g/n, якщо функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц вимкнено, комп’ютер не можна підключити до точки доступу. Комп’ютер не можна також підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц.

- Пошук точки доступу Wi-Fi та підключення до неї може тривати деякий час, перш ніж почнеться обмін даними через Wi-Fi.

Підказка

- Після підключення комп’ютера VAIO до точки доступу введенням ключа безпеки точка доступу буде зареєстрована на комп’ютері. Під час подальших підключень не потрібно буде вводити ключ безпеки.

## Перевірка стану підключення до Wi-Fi

Відкрийте робочий стіл [Додатково] та наведіть вказівник миші на (піктограма мережі) в області сповіщень робочого столу, щоб перевірити стан підключення до Wi-Fi, зокрема чи підключена наразі точка доступу до комп’ютера VAIO.
Пов’язані теми
Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротове підключення до мережі)
Припинення зв’язку за допомогою Wi-Fi(R) (бездротове підключення до мережі)
Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротове підключення до мережі)
Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротове підключення до мережі)