VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Güvenlik Anahtarı Hakkında

Güvenlik anahtarı, Wi-Fi üzerinde iletilen verileri şifreleyen bir Wi-Fi güvenlik protokolüdür. Ayrıca şifreleme anahtarı veya WEP (Wired Equivalent Privacy) anahtarı olarak da bilinir.
Güvenlik anahtarı; bir Wi-Fi erişim noktası ile bir bilgisayar gibi, aynı anahtara sahip olan kablosuz aygıtların Wi-Fi üzerinde birbiriyle iletişim kurmasına olanak verir.
Güvenlik anahtarı, varsayılan olarak her erişim noktasına atanır. (Verileri yetkisiz kullanımlara karşı korumak için varsayılan güvenlik anahtarının değiştirildiğinden emin olun.) Varsayılan güvenlik anahtarını bulamıyorsanız, erişim noktanızla birlikte gelen kılavuza bakın.
Hatalı bir güvenlik anahtarı girerseniz, aşağıdaki adımları izleyerek güvenlik anahtarını yeniden girin.

1. Tılsımları [Ayrıntılar] açın ve Ayarlar (Settings) tılsımını seçin.

1. (Ağ simgesi) seçeneğini seçin.

1. İstediğiniz ağa sağ tıklayın ve Bağlantı özelliklerini görüntüle (View connection properties) seçeneğini seçin.

1. Güvenlik (Security) sekmesini seçin.

1. Ağ güvenlik anahtarı: (Network security key) alanında bir güvenlik anahtarı girin ve Tamam (OK) seçeneğini seçin.

İlgili Konu
Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Standartları Hakkında
Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Başlatma
Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İşlevini Kullanmaya Yönelik Notlar