VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.
Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.
De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.
Als u een verkeerde beveiligingssleutel heeft ingevoerd, voert u de volgende stappen om de beveiligingssleutel opnieuw in te voeren.

1. Open de charms [Details] en selecteer de Instellingen (Settings)-charm.

1. Selecteer (het netwerkpictogram).

1. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste netwerk en selecteer Verbindingseigenschappen weergeven (View connection properties).

1. Selecteer het tabblad Beveiliging (Security) .

1. Geef een beveiligingssleutel op in het veld Netwerkbeveiligingssleutel (Network security key) en klik op OK.

Verwant onderwerp
De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)