VAIO-käyttöopas

FAQ

#### Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos liityntäpisteesi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite liityntäpisteen asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen.
  Avaa Komentokehote (Command Prompt) [Tietoja], kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) on Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi).