Guide de l'utilisateur VAIO

Tâche

# Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Vous pouvez établir des communications Wi-Fi entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni).
Avant d'utiliser Wi-Fi, assurez-vous qu'un point d'accès Wi-Fi est disponible et opérationnel.

1. Connectez un point d'accès à votre ordinateur VAIO.

Reportez-vous à l'Aide et support Windows (Windows Help and Support) [Détails] et au manuel fourni avec le point d'accès pour obtenir de plus amples informations.

1. Ouvrez les icônes [Détails] et sélectionnez l'icône Paramètres (Settings).

1. Sélectionnez Modifier les paramètres du PC (Change PC settings) dans le coin inférieur droit.

1. Sélectionnez Sans fil (Wireless) dans le volet gauche de l'écran Paramètres du PC (PC settings).

1. Mettez Mode Avion (Airplane mode) sur Désactivé(e) (Off) et le paramètre Wi-Fi sous Appareils sans fil (Wireless devices) sur Activé (On).

Astuce

- Voyez l'Aide et support Windows (Windows Help and Support) pour de plus amples informations sur le Mode Avion (Airplane mode). [Détails]

1. Ouvrez les icônes [Détails] et sélectionnez l'icône Paramètres (Settings).

1. Sélectionnez (l'icône du réseau).

1. Sélectionnez le point d'accès désiré puis Connecter (Connect).

Lorsque la connexion est établie, Connecté (Connected) apparaît dans le champ du point d'accès sans fil sélectionné.
Si une fenêtre de saisie de la clé de sécurité [Détails] apparaît, saisissez la clé de sécurité requise et sélectionnez OK.
Notez que les clés de sécurité sont sensibles à la casse.
Note

- Sur les modèles équipés de IEEE 802.11a/b/g/n, lorsque seule la fonction Wi-Fi à 2,4 GHz est activée, votre ordinateur VAIO ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi à 5 GHz. De même, si seule la fonction Wi-Fi 5 GHz est activée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi 2,4 GHz.
  Sur les modèles prenant en charge les normes IEEE 802.11b/g/n, si la fonction Wi-Fi 2,4 GHz est désactivée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès. En outre, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi 5 GHz.

- La recherche d'un point d'accès Wi-Fi et la connexion à celui-ci entraînent un certain retard dans le démarrage des communications via Wi-Fi.

Astuce

- Lorsque vous avez connecté votre ordinateur VAIO au point d'accès en saisissant la clé de sécurité, le point d'accès est enregistré dans l'ordinateur. Il n'est plus nécessaire de spécifier la clé de sécurité lors des connexions suivantes.

## Pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi

Ouvrez le bureau [Détails] et déplacez le pointeur de la souris sur (icône Réseau) dans la zone de notification du bureau afin de vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, tel que le point d'accès actuellement connecté à votre ordinateur VAIO.
Rubrique associée
À propos des normes Wi-Fi(R) (Wireless LAN)
Arrêt des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
Remarques sur l'utilisation de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
À propos d'une clé de sécurité pour Wi-Fi(R) (LAN sans fil)