VAIO-käyttöopas

Task

# Hiiren AA-pariston vaihtaminen

Hiiren AA-pariston vaihtaminen, kun pariston lataus on alhainen.

1. Aseta hiiren virtakytkin asentoon OFF.

1. Käännä hiiri ylösalaisin. Pidä kiinni kannen keskiosasta ja liu'uta paristokantta nuolen suuntaan.

1. Irrota vanha paristo ja aseta uusi AA-alkaliparisto (miinuspää (-) ensin) ja sulje sitten kansi.

1. Aseta hiiren virtakytkin asentoon ON.

Huomautus

- Käytä uutta AA-alkaliparistoa.

- Jos et aio käyttää hiirtä vähään aikaan, aseta hiiren virtakytkin asentoon OFF. Jos et aio käyttää hiirtä pitkään aikaan, poista sen AA-paristo.

- Kun paristovirta on vähissä, vaihda paristo pian. Kuluneen pariston pitäminen hiiressä voi aiheuttaa pariston vuotamisen.

- Koska hiirtä ei voi käyttää ladattavien paristojen kanssa, älä käytä ladattavaa paristoa. Jos käytät uudelleen ladattavaa paristoa, paristot voivat vuotaa. Tämä aiheuttaa toimintahäiriön.

- Älä lataa tyhjää AA-paristoa uudelleen.

- Lisätietoja on mukana toimitetussa turvallisuusoppaassa.

Aiheeseen liittyvää
Hiiren osat ja hallintapainikkeet
Hiiren jäljellä olevan akkuvirran tarkistaminen