Руководство пользователя VAIO

Задача

# Подготовка к установке на стену

Ваш компьютер VAIO можно установить на стену с помощью кронштейна (не входит в комплект поставки).
Используйте четыре винта M4 (не входит в комплект поставки) совместимые со стандартом Video Electronics Standards Association (VESA) для отверстий крепления (100 мм ×100 мм), чтобы установить компьютер с помощью кронштейна.
Примечание

- Вес компьютера VAIO попадает в поддерживаемый диапазон кронштейна. Сведения о весе см. в руководстве, поставляемом с кронштейном.

- Если компьютер VAIO установлен на стену, не помещайте на него какие-либо объекты, чтобы не сломать корпус и предотвратить падение компьютера, что может повредить его или вызвать травмы.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода.

1. Дождитесь, пока компьютер остынет.

Внутренние компоненты компьютера могут оставаться горячими даже после отключения питания. С осторожностью выполняйте работы с компьютером в данном состоянии во избежание ожогов.

1. Снимите заднюю панель компьютера.

1. Постелите чистую ткань на ровную плоскую поверхность и расположите компьютер на ней.

1. Извлеките семь винтов (1) с помощью крестовой отвертки и снимите стойку (2) компьютера.

Примечание

- Стойка надежно прикреплена к компьютеру VAIO. Удерживая нижнюю часть основного устройства, крепко возьмите стойку и потяните за нее.

1. Извлеките восемь винтов (3) из задней части стойки и выньте основную плату крепления (4).

Примечание

- Обязательно сохраните винты для использования в будущем.

1. Извлеките пять винтов (5) из основной платы крепления (6) и снимите опорную пластину.

1. Переверните основную плату крепления (7) и прикрутите ее к компьютеру с помощью семи винтов (8) так же, как они были размещены на шаге 5.

Примечание

- Закрутите винты достаточно сильно.

1. Закрепите кронштейн с помощью четырех винтов M4 (не входит в комплект поставки).

Примечание

- Не используйте винты, закрученные в компьютер VAIO.

1. Следуйте инструкциям в руководстве, поставляемом с кронштейном, для присоединения к нему компьютера.