VAIO-käyttöopas

Task

# Näppäimistön AA-pariston vaihtaminen

Vaihda näppäimistön AA-paristo, kun paristovirta on loppumassa.

1. Aseta näppäimistön virtakytkin asentoon OFF.

1. Käännä näppäimistö ympäri ja työnnä sitten kannen keskiosaa alla olevassa kuvassa näytettyyn suuntaan.

1. Irrota vanha paristo ja aseta uusi AA-alkaliparisto (miinuspää (-) ensin) ja sulje sitten kansi.

1. Aseta näppäimistön virtakytkin asentoon ON.

Huomautus

- Käytä uutta AA-alkaliparistoa.

- Jos et aio käyttää näppäimistöä vähään aikaan, käännä näppäimistön virtakytkin asentoon OFF. Jos et aio käyttää näppäimistöä pitkään aikaan, irrota sen AA-paristo.

- Kun paristovirta on alhainen, vaihda uuteen AA-paristoon nopeasti. Loppuun kuluneen pariston säilyttäminen näppäimistössä voi aiheuttaa pariston valumisen.

- Koska näppäimistöä ei voi käyttää kaupasta ostettavilla uudelleen ladattavilla paristoilla, käytä AA-paristoa, jota ei ole tarkoitettu uudelleen ladattavaksi. Jos käytät uudelleen ladattavaa paristoa, paristot voivat vuotaa. Tämä aiheuttaa toimintahäiriön.

- Älä lataa tyhjää AA-paristoa uudelleen.

- Lisätietoja on mukana toimitetussa turvallisuusoppaassa.

Aiheeseen liittyvää
Näppäimistön osat ja hallintapainikkeet
Näppäimistön jäljellä olevan akkuvirran tarkistaminen