Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение модулей расширения памяти

Если вы хотите увеличить скорость или повысить производительность компьютера при одновременном запуске программ, увеличьте объем памяти, установив дополнительные модули памяти.
Перед обновлением памяти компьютера изучите статью Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти. [Подробно]
Если вы устанавливаете модули расширения памяти в два или более гнезд, активируется двухканальный режим, повышающий производительность.
Тип модуля и объем памяти, установленной на вашем компьютере, могут отличаться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода.

1. Подождите, пока компьютер VAIO остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO сразу после выключения могут быть горячими. Будьте внимательными и не обожгитесь, работая с компьютером VAIO в таком состоянии.

1. Снимите заднюю панель компьютера VAIO.

1. Положите чистую ткань на ровную и плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано ниже. Открутите винты крестовой отверткой, чтобы открыть крышку отсека модулей расширения памяти.

В некоторых моделях на крышке отсека модулей расширения памяти используются невыпадающие винты, которые нельзя отделить от крышки.

1. Прикоснитесь к стороннему металлическому предмету для устранения электростатического заряда.

Не касайтесь металлических компонентов внутри компьютера VAIO.

1. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Потяните задвижки по направлению стрелок, чтобы извлечь модуль под углом (1), а затем потяните модуль в обратном направлении (2).

1. Извлеките новый модуль памяти из антистатической упаковки.

1. Удерживая модуль памяти за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

Если вы собираетесь установить только один модуль памяти, обязательно установите его в нижнее гнездо.

1. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

Задвижки на обеих сторонах гнезда защелкнутся, фиксируя модуль. Не касайтесь микросхем (черных компонентов) в модуле расширения памяти.

1. Установите крышку отсека модуля памяти на место и закрепите ее с помощью винтов, извлеченных на шаге 3.

1. Установите заднюю панель компьютера.

Примечание

- Вставьте язычки панели в гнезда и нажмите на панель, чтобы был слышен щелчок.

1. Подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.

1. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому. [Подробно]

Если указан правильный объем памяти, установка модуля расширения памяти прошла успешно.
См. также
Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти