VAIO-käyttöopas

Task

# Levyn asettaminen/poistaminen
<Optisen levyaseman sisältävät mallit>

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Huomautus

- Aseta levy VAIO-tietokoneen asemaan tai poista levy asemasta, kun tietokone on käynnissä. Et voi asettaa levyä tai poistaa sitä, kun käytät jotain ilman PC:n käyttämistä käytettävää toimintoa, kuten HDMI/VIDEO-tulotoimintoa.

## Levyn asettaminen

1. Aseta levy optisen aseman aukkoon.

Jos optisessa asemassa on pystysuora aukko, aseta levy siten, että sen etiketti on sinua kohden.
Jos optisessa asemassa on vaakasuora aukko, aseta levy siten, että sen etiketti on ylöspäin.
Huomautus

- Liu'uta levy suoraan aukkoon kohdistamatta levyyn liiallista voimaa.

- Varmista, että optisessa asemassa ei ole levyä, ennen kuin asetat siihen levyn.

### Levyn poistaminen

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

Levy liukuu ulos.
Huomautus

- Älä vedä levyä ulos optisesta asemasta pakottaen, ennen kuin se on liukunut kokonaan ulos.

Aiheeseen liittyvää
Tuetut levyt <Optisen levyaseman sisältävät mallit>
Tietoja aluekoodeista <Optisen levyaseman sisältävät mallit>