Посібник користувача VAIO

Завдання

# Початок встановлення зв'язку через безпроводову WAN
<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>

Можна установити зв'язок з безпроводовою WAN (WWAN) за допомогою OneClick Internet або AirCard Watcher.

1. Відкрийте ключові кнопки [Додатково] і виберіть кнопку Настройки (Settings).

1. Виберіть Змінити настройки ПК (Change PC settings) у нижньому правому куті.

1. Виберіть Безпроводове (Wireless) у лівій панелі екрана Параметри ПК (PC settings).

1. Переконайтеся, що для Режим “у літаку” (Airplane mode) вибрано Вимк. (Off), і змініть настройку Мобільне широкосмугове підключення (Mobile Broadband) у розділі Безпроводові пристрої (Wireless devices) на на (On).

1. Запустіть OneClick Internet або AirCard Watcher [Додатково] та оберіть Підключитися (Connect).

Примітка

- Якщо гніздо SIM картки комп'ютера VAIO обладнана кришкою, переконайтеся, що кришку зачинено належним образом. В іншому разі функція безпроводової WAN може не працювати.

Підказка

- Для отримання додаткової інформації щодо бездротової мережі WAN див. інструкції свого провайдера.

Пов’язані теми
Перед використанням безпроводової мережі WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>
Припинення зв'язку через безпроводову WAN<Моделі, обладнані для доступу до безпроводової WAN>