Guida dell'utente VAIO

Attività

# Collegamento/scollegamento di un replicatore di porte

È possibile connettere il computer VAIO a un replicatore di porte (non in dotazione).

## Per collegare il replicatore di porte

1. Spegnere il computer VAIO e tutte le periferiche collegate al computer e scollegare i dispositivi dal computer.

Suggerimento

- Scollegare l'adattatore CA e i cavi collegati alla porta del monitor e la porta di output HDMI sul computer VAIO. Non è possibile collegare il computer VAIO al replicatore di porte con questi cavi collegati.

1. Collegare il replicatore di porte a una fonte di alimentazione CA.

Inserire un'estremità del cavo di alimentazione (1) nell'adattatore CA (2) e collegare l'altra estremità a una presa CA (3).
Quindi, inserire il cavo dell'adattatore CA nella porta DC IN (4) del replicatore di porte.
La spia DC IN si accende.

1. Rimuovere il coperchio del connettore del replicatore alla base del computer VAIO.

Nota

- Può essere difficile rimuovere il coperchio del connettore del replicatore di porte. Prestare attenzione a non danneggiare il computer VAIO o il coperchio esercitando una pressione eccessiva quando si rimuove il coperchio. Assicurarsi di riporre il coperchio rimosso per uso futuro.

1. Allineare gli angoli inferiori posteriori del computer VAIO con le guide sul replicatore di porte.

Suggerimento

- Se al computer VAIO è collegata una batteria secondaria (non in dotazione):
  Far scorrere la linguetta in direzione della freccia (1) per sollevare il connettore (2) sul replicatore di porte. Assicurarsi che la linguetta sia posizionata all'estremità quando si collega il replicatore di porte.

- Se al computer VAIO non è collegata una batteria secondaria:
  Collegare il computer mentre il connetore è in posizione sollevata potrebbe danneggiare i connettori. Assicurarsi di far scorrere la linguetta nella direzione opposta della freccia per abbassare il connettore.

1. Abbassare delicatamente il computer VAIO e spingere l'area indicata dalle frecce fino a quando il computer non scatta in posizione.

Non forzare il computer VAIO contro il replicatore di porte né esercitare pressione sul computer, poiché ciò potrebbe danneggiare o provocare un malfunzionamento del computer e del replicatore di porte.
Nota

- Accertarsi di usare l'adattatore CA specificato per collegare il replicatore di porte a una fonte di alimentazione CA.

- Accertarsi di spegnere il computer VAIO prima di collegare il computer al replicatore di porte.

- Non spostare il computer VAIO mentre è collegato al replicatore di porte, poiché il replicatore di porte potrebbe scollegarsi e provocare danni o lesioni al replicatore e al computer.

## Per eseguire il backup del computer VAIO

È possibile eseguire il backup dei dati nel dispositivo di storage integrato sul replicatore di porte.
Per eseguire il backup dei dati, seguire le istruzioni su schermo che appaiono quando si collega il computer VAIO al replicatore di porte. Selezionare il dispositivo di storage integrato sul replicatore di porte quando richiesto per selezionare una posizione in cui salvare i dati di backup.
Suggerimento

- È necessario completare la configurazione iniziale quando si esegue il primo backup dei dati sul replicatore di porte. Per completare la configurazione iniziale, seguire le istruzioni visualizzate.

Nota

- Non scollegare il computer VAIO dal replicatore di porte durante il backup.

- Quando si imposta la pianificazione per eseguire il backup dei dati nella finestra Imposta backup, il backup dei dati sarà eseguito automaticamente. Se si scollega il computer VAIO dal replicatore di porte durante il tempo di backup pianificato, i dati possono essere corrotti. Per evitare che i dati siano corrotti a causa dello scollegamento del replicatore di porte senza che si noti il backup in esecuzione in background, modificare o annullare la pianificazione di backup.

## Per scollegare il replicatore di porte

1. Spegnere il computer VAIO e tutte le periferiche.

1. Sollevare il computer VAIO allontanandolo dal replicatore di porte.

1. Riposizionare il coperchio del connettore del replicatore sulla base del computer VAIO.

Nota

- Per evitare la perdita di dati, non dimenticare di spegnere il computer VAIO prima di scollegarlo dal replicatore di porte.

Argomento correlato
Parti e controlli sul replicatore di porte