VAIO-brugervejledning

Opgave

# Sådan tilsluttes eller frakobles en portreplikator

Du har VAIO-computer til en portreplikator (medfølger ikke).

## For at tilslutte portreplikatoren

1. Sluk VAIO-computeren og de eksterne enheder tilsluttet computeren og frakobl enhederne fra computeren.

Tip!

- Frakobl vekselstrømsadapteren og kablerne, der er tilsluttet til skærmporten og HDMI-udgangsporten på VAIO-computeren. Du kan ikke tilslutte VAIO-computeren til portreplikatoren med disse kabler tilsluttet.

1. Tilslut portreplikatoren til en vekselstrømskilde.

Sæt den ene ende af strømledningen (1) i vekselstrømsadapteren (2) og den anden ende i stikkontakten (3).
Og sæt derefter ledningen fra vekselstrømsadapteren ind i DC IN-port (4) på portreplikatoren.
DC IN-indikator indikatorne tænder.

1. Fjern dæksel til portreplikatorstikket fra VAIO-computerens bund.

Bemærk!

- Dækslet til portreplikatoren stik kan være svær at fjerne. Vær forsigtig med ikke at beskadige VAIO-computeren eller dækslet ved at lægge unødig kraft, når du fjerner dækslet. Opbevar det fjernede dæksel til fremtidigt brug.

1. Flugt VAIO-computerens bageste nederste hjørner med portreplikatorens styrelister.

Tip!

- Når en udvidet batteri (medfølger ikke) er tilsluttet VAIO-computeren:
  Skub tappen i pilens retning (1) for at løfte stikket (2) på portreplikatoren. Sørg for, at fanen er sat til slutningen, når du tilslutter portreplikatoren.

- Når der ikke er tilsluttet et udvidet batteri til VAIO-computeren:
  Tilslutning af computeren mens stikket er i løftet position, kan beskadige stikkene. Sørg for at skubbe tappen mod pilens retning for at sænke stikket.

1. Sænk forsigtigt VAIO-computeren, og tryk på området angivet med pilene, indtil computeren klikker på plads.

Tving ikke VAIO-computeren mod portreplikatoren eller læg pres på computeren, da det kan medføre skader eller funktionssvigt på både computeren og portreplikatoren.
Bemærk!

- Sørg for at bruge den angivne vekselstrømsadapter til at tilslutte portreplikatoren til en vekselstrømkilde.

- Husk at slukke VAIO-computeren, inden du tilslutter computeren til portreplikatoren.

- Flyt ikke VAIO-computeren mens portreplikatoren er tilsluttet portreplikatoren, da det kan rive portreplikatoren løs og forårsage personskader eller skade på både portreplikatoren og computeren.

## For at sikkerhedskopiere VAIO-computeren

Du kan sikkerhedskopiere dine data til portreplikatorens indbyggede lagerenhed.
For at sikkerhedskopiere dine data, skal du følge vejledningen på skærmen, der vises, når du tilslutter VAIO-computeren til portreplikatoren. Vælg portreplikatorens indbyggede lagerenhed, når du bliver bedt om at vælge hvor du vil gemme de sikkerhedskopierede data.
Tip!

- Du skal gennemføre den første installation, når du første gang sikkerhedskopierer data til portreplikatoren. Følg skærmvejledningerne for at fuldføre den første installation.

Bemærk!

- Frigør ikke VAIO-computeren fra portreplikatoren under sikkerhedskopiering.

- Når du konfigurerer tidsplanen til at sikkerhedskopiere data i Set up backup-vinduet, bliver dine data automatisk sikkerhedskopieret. Hvis du frakobler VAIO-computeren fra portreplikatoren i tiden for den planlagte sikkerhedskopiering, kan dine data blive ødelagt. For at forhindre at data ødelægges ved frakobling af portreplikatoren uden at du har bemærket sikkerhedskopieringen i baggrunden, kan du ændre eller annullere den planlagte sikkerhedskopiering.

## For at frakoble portreplikatoren

1. Sluk VAIO-computeren og alle eksterne enheder.

1. Løft VAIO-computeren væk fra portreplikatoren.

1. Genmonter dækslet til portreplikatorstikket på VAIO-computerens bund.

Bemærk!

- Sluk, for at forebygge tab af ikke gemte data, VAIO-computeren inden den frakobles fra portreplikatoren.

Relaterede emner
Dele og betjeningstaster på portreplikatoren