VAIO-Benutzerhandbuch

Funktion

# Starten der Wi-Fi(R)-Kommunikation (WLAN)

Sie können eine Wi-Fi-Kommunikation zwischen dem VAIO-Computer und einen WLAN-Zugriffspunkt (gesondert erhältlich) einrichten.
Stellen Sie vor der Verwendung von Wi-Fi sicher, dass ein Wi-Fi-Zugriffspunkt verfügbar und funktionsbereit ist.

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen einem Zugriffspunkt und dem VAIO-Computer her.

Weitere Informationen finden Sie in Windows-Hilfe und Support (Windows Help and Support) [Details] und im Handbuch für den Zugriffspunkt.

1. Öffnen Sie die Charms [Details], und wählen Sie den Charm Einstellungen (Settings) aus.

1. Wählen Sie in der unteren rechten Ecke PC-Einstellungen ändern (Change PC settings) aus.

1. Klicken Sie im linken Bereich des Bildschirms Drahtlos (Wireless) auf PC-Einstellungen (PC settings).

1. Ändern Sie den Flugzeugmodus (Airplane mode) zu Aus (Off) und die Wi-Fi-Einstellung unter Drahtlosgeräte (Wireless devices) zu Ein (On).

Tipp

- Weitere Informationen zu Flugzeugmodus (Airplane mode) finden Sie in Windows-Hilfe und Support (Windows Help and Support). [Details]

1. Öffnen Sie die Charms [Details], und wählen Sie den Charm Einstellungen (Settings) aus.

1. Wählen Sie (das Netzwerksymbol) aus.

1. Wählen Sie den gewünschten Zugriffspunkt und Verbinden (Connect) aus.

Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird im Feld für den ausgewählten Drahtloszugriffspunkt Verbunden (Connected) angezeigt.
Wenn ein Eingabefenster für einen Sicherheitsschlüssel [Details] angezeigt wird, geben Sie diesen ein, und wählen Sie OK aus.
Beachten Sie, dass bei Sicherheitsschlüsseln zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Hinweis

- Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11a/b/g/n nur die 2,4 GHz-Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, kann der VAIO-Computer keine Verbindung mit einem 5 GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen. Wenn umgekehrt nur die 5 GHz-Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem 2,4 GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen.
  Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11b/g/n die 2,4 GHz-Wi-Fi-Funktion deaktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem Zugriffspunkt herstellen. Der Computer kann zudem keine Verbindung mit einem 5 GHz-Wi-Fi-Zugriffspunkt herstellen.

- Möglicherweise dauert es einige Zeit, um einen Wi-Fi-Zugriffspunkt zu finden und eine Verbindung mit diesem herzustellen, bevor eine Wi-Fi-Kommunikation möglich ist.

Tipp

- Nachdem Sie durch Eingabe des Sicherheitsschlüssels eine Verbindung zwischen Ihrem VAIO-Computer und dem Zugriffspunkt hergestellt haben, wird der Zugriffspunkt im Computer registriert. Bei späteren Verbindungen müssen Sie den Sicherheitsschlüssel nicht erneut eingeben.

## So überprüfen Sie den Wi-Fi-Verbindungsstatus

Öffnen Sie den Desktop [Details], und bewegen Sie den Mauszeiger im Infobereich des Desktops über (das Netzwerksymbol), um den Wi-Fi-Verbindungsstatus, (z. B. den aktuell mit dem VAIO-Computer verbundenen Zugriffspunkt) zu überprüfen.
Verwandtes Thema
Informationen zu den Wi-Fi(R)-Standards (WLAN)
Beenden der Wi-Fi(R)-Kommunikation (WLAN)
Hinweise zur Verwendung der Wi-Fi(R)-Funktion (WLAN)
Informationen zum Sicherheitsschlüssel für Wi-Fi(R) (WLAN)