Guía del usuario de VAIO

Task

# Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrico)

Puede establecer comunicaciones Wi-Fi entre el ordenador VAIO y un punto de acceso (no suministrado).
Antes de utilizar la tecnología Wi-Fi, asegúrese de que haya un punto de acceso Wi-Fi encendido y en funcionamiento.

1. Conecte un punto de acceso al ordenador VAIO.

Consulte Ayuda y soporte técnico de Windows (Windows Help and Support) [Detalles] y el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.

1. Abra los accesos [Detalles] y seleccione el acceso Configuración (Settings).

1. Seleccione Cambiar configuración de PC (Change PC settings) en la esquina inferior derecha.

1. Seleccione Inalámbrico (Wireless) en el panel izquierdo de la pantalla Configuración (PC settings).

1. Cambie la configuración de Modo de avión (Airplane mode) a Desactivado (Off) y de Wi-Fi en Dispositivos inalámbricos (Wireless devices) a Activado (On).

Sugerencia

- Consulte Ayuda y soporte técnico de Windows (Windows Help and Support) para obtener más información sobre el Modo de avión (Airplane mode). [Detalles]

1. Abra los accesos [Detalles] y seleccione el acceso Configuración (Settings).

1. Seleccione (el icono de red).

1. Seleccione el punto de acceso deseado y Conectar (Connect).

Una vez se ha establecido la conexión, aparece el texto Conectado (Connected) en el campo del punto de acceso inalámbrico seleccionado.
Si aparece una ventana para escribir una clave de seguridad [Detalles], introduzca la clave de seguridad y haga clic en Aceptar (OK).
Tenga en cuenta que las claves de seguridad distinguen mayúsculas de minúsculas.
Nota

- En los modelos equipados con IEEE 802.11a/b/g/n, cuando solamente esté habilitada la función Wi-Fi de 2,4 GHz, el ordenador VAIO no se podrá conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 5 GHz. Asimismo, cuando solamente esté habilitada la función Wi-Fi de 5 GHz, el ordenador no se podrá conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 2,4 GHz.
  En modelos equipados con IEEE 802.11b/g/n, cuando la función Wi-Fi de 2,4 GHz esté deshabilitada, el ordenador no se podrá conectar a un punto de acceso. Tampoco se podrá conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 5 GHz.

- Puede que se tarde un tiempo en encontrar y conectarse a un punto de acceso Wi-Fi antes de empezar las comunicaciones mediante Wi-Fi.

Sugerencia

- Una vez haya conectado el ordenador VAIO al punto de acceso después al introducir la clave de seguridad, el punto de acceso quedará registrado en el ordenador. No tendrá que volver a introducir la clave de seguridad en las subsiguientes conexiones.

## Para comprobar el estado de la conexión Wi-Fi

Abra el escritorio [Detalles] y mueva el puntero del ratón sobre (el icono de red) en el área de notificación del escritorio para comprobar el estado de la conexión Wi-Fi, por ejemplo el punto de acceso conectado en ese momento al ordenador VAIO.
Tema relacionado
Acerca de los estándares Wi-Fi(R) (LAN inalámbrico)
Detención de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrico)
Notas sobre el uso de la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrico)
Acerca de la clave de seguridad para Wi-Fi(R) (LAN inalámbrico)