VAIO-käyttöopas

Tehtävä

# Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.
Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) [Tietoja] ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

1. Avaa oikopolut [Tietoja] ja valitse Asetukset (Settings) -oikopolku.

1. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).

1. Valitse Koneen asetukset (PC settings) -näytön vasemmanpuoleisessa ruudussa Langaton (Wireless).

1. Vaihda Lentotila (Airplane mode) -asetukseksi arvo Ei käytössä (Off) ja Wi-Fi -asetukseksi kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvo Käytössä (On).

Vihje

- Kohdassa Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) on tietoja aiheesta Lentotila (Airplane mode). [Tietoja]

1. Avaa oikopolut [Tietoja] ja valitse Asetukset (Settings) -oikopolku.

1. Valitse (verkko-kuvake).

1. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä (Connect).

Kun yhteys on muodostettu valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty (Connected).
Jos suojausavaimen [Tietoja] syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK.
Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.
Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.
  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

Vihje

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän [Tietoja] ja siirtämällä hiiren osoittimen ilmaisinalueen (verkko-kuvake) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).
Aiheeseen liittyvää
Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta