# Manual do utilizador

# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).

Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support) (Abrir a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support)) e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições (Settings). (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. Selecione Alterar definições do PC (Change PC settings) no canto inferior direito.
4. Selecione Sem Fios (Wireless) no painel esquerdo do ecrã Definições (PC settings).
5. Altere Modo de avião (Airplane mode) para Desligado (Off) e a definição Wi-Fi em Dispositivos sem fios (Wireless devices) para Ligado (On).
6. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições (Settings). (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
7. Selecione(o ícone de rede).
8. Selecione o ponto de acesso pretendido e Ligar (Connect).

   Após a ligação ser estabelecida, Ligado (Connected) aparece no campo do ponto de acesso sem fios selecionado.

   Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança, introduza a chave de segurança conforme pedido e selecione OK. Consulte Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

   Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

#### Para verificar o estado da ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho e mova o ponteiro do rato sobre(o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso atualmente ligado ao computador VAIO.

Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho (Desktop).

#### Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n, quando só está ativada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está ativada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support) (Abrir a Ajuda e Suporte do Windows (Windows Help and Support)) para obter mais informações sobre Modo de avião (Airplane mode).

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registrado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Acercas das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Ir para o início da página