# Gebruikers-handleiding

# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Wi-Fi

- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
  Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen
  U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
  Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
  U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.
- Internetverbindingsservices
  De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
  Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
  U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Ga naar boven

### Zoekt u de volgende onderwerpen:

- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?
- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

Ga naar boven