# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnel VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## Que faire si mon ordinateur VAIO ne se met pas sous tension (le témoin d'alimentation ne s'allume pas en vert) ?

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés aux périphériques, notamment entre votre ordinateur VAIO et l'adaptateur secteur ; entre l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation ; et entre le cordon d'alimentation et la prise secteur. Voir la section Connexion à une source d'alimentation.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur VAIO sur une multiprise avec interrupteur, vérifiez que ce dernier est activé et que son cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise secteur.

- Si vous ne mettez pas votre ordinateur VAIO hors tension en vous conformant à la procédure normale, il se peut que le régulateur de courant se mette en veille en raison d'une erreur de programme.

  Déconnectez tous les câbles et les périphériques, tels que le cordon d'alimentation et le périphérique USB, retirez le module batterie, puis attendez environ cinq minutes. Ensuite, reconnectez-les et mettez à nouveau l'ordinateur sous tension.

- Avant d'utiliser votre ordinateur VAIO pour la première fois, vous devez le connecter à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur.

- Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur Sony fourni.

  Pour votre sécurité, utilisez uniquement le module batterie rechargeable et l'adaptateur secteur de marque Sony fourni par Sony avec votre ordinateur VAIO.

- Assurez-vous que le module batterie est correctement installé.

- Il se peut que le module batterie soit déchargé.

- Assurez-vous que votre ordinateur VAIO n'est pas en mode Veille prolongée en appuyant sur le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt (Power)) de l'ordinateur.

  Notez que si vous maintenez le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt (Power)) enfoncé pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur se met hors tension.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.

  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.

  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %) au risque d'entraîner un dysfonctionnement.

Haut de la page