# Ghid de utilizare

# Calculator personal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimare

## Instalarea acumulatorului

Instalaţi acumulatorul în compartimentul computerului VAIO destinat acumulatorului.

1. Opriţi computerul VAIO, deconectaţi cablul de alimentare şi toate cablurile de conectare şi închideţi capacul ecranului LCD.
2. Glisaţi comutatorul LOCK al acumulatorului () în poziţia de deblocare.

3. Glisaţi acumulatorul în diagonală în compartimentul pentru acumulator până când protuberanţa () de pe fiecare dintre părţile compartimentului pentru acumulator se potriveşte în canelura () de pe fiecare dintre părţile acumulatorului.

4. Rotiţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată şi împingeţi acumulatorul în compartiment până când se fixează la locul său.

5. Glisaţi comutatorul LOCK al acumulatorului în poziţia LOCK pentru a fixa acumulatorul în computerul VAIO.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că comutatorul LOCK al acumulatorului este în poziţia LOCK înainte de a utiliza computerul VAIO. Utilizarea computerului fără a fixa bine acumulatorul poate cauza următoarele: acumulatorul iese sau computerul nu porneşte sau se închide brusc.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Încărcarea acumulatorului
- Note cu privire la utilizarea acumulatorului

În susul paginii