# Korisnički priručnik

# Lični računar VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Wi-Fi

- Napomene o korišćenju Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije
  Pre korišćenja Wi-Fi funkcije pročitajte sledeće mere predostrožnosti radi pravilne upotrebe.
- Onemogućavanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije
  Wi-Fi funkciju možete onemogućiti izvršavanjem sledećih koraka.
- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima
  Wi-Fi omogućava da se vaš VAIO računar poveže sa mrežom putem bežične veze.
- Zaustavljanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije
  Wi-Fi komunikaciju možete prekinuti izvršavanjem sledećih koraka.
- O uslugama povezivanja sa Internetom
  Dostupni su sledeći tipovi usluga povezivanja sa Internetom.
- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)
  Bezbednosni ključ je bezbednosni protokol za Wi-Fi mrežu kojim se šifruju podaci koji se prenose preko Wi-Fi mreže. Takođe se naziva enkripcioni ključ ili WEP (Wired Equivalent Privacy - privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) ključ.
- Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije
  Možete uspostaviti Wi-Fi komunikaciju između vašeg VAIO računara i pristupne tačke (nije isporučena).

Idi na vrh stranice

### Možda tražite sledeće teme:

- Kako da pronađem fizičku adresu (MAC adresu) ugrađenog interfejsa za bežičnu mrežu mog VAIO računara?
- Šta da radim ako ne mogu da reprodukujem filmove ili audio numere primljene putem Wi-Fi(R) (bežične LAN) ili ako se njihova reprodukcija prekida? Zašto je brzina prenosa podataka mala?
- Šta da radim ako ne mogu da koristim Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkciju?
- Šta da radim ako ne znam SSID ili bezbednosni ključ za pristupnu tačku?
- Šta da radim ako moj VAIO računar ne mogu da povežem sa pristupnom tačkom (ili Internetom)?

Idi na vrh stranice