# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## Internetiga ühendamine juhtmega ühendusega

Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja seadistama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.

Ühendage LAN-kaabli (pole kaasas) üks ots VAIO arvuti LAN-pordiga ja teine ühendage võrku.

#### Märkus

- Täpsemat teavet Interneti-ühenduseks vajalike seadmete ja VAIO arvuti Internetiga ühendamise kohta küsige oma ISP-lt.

- Oma VAIO arvutit Internetiga ühendades kasutage kindlasti kaablit, mille peale on kirjutatud „Network” (võrk) või „Ethernet”.

- Ärge ühendage telefonikaablit VAIO arvuti LAN-porti.

  Kui LAN-port ühendada järgmistesse võrkudesse või telefoniliinidega, võib tugev elektrivool porti sisenedes kahjustusi, ülekuumenemist või tulekahju põhjustada.

  - Mis tahes võrk v.a 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tüüpi võrgud.

  - Avalik telefoni abonendiliin.

  - Kodukeskjaam (PBX).

  - Kodused (siseside valjuhääldi) või ettevõtete telefoniliinid (mitme liiniga ettevõtte telefon).

#### Vihje

- Selleks, et oma VAIO arvuti Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) abil Internetiga ühendada, peate häälestama Wi-Fi sätted. Vt lisateavet jaotisest Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
- Teave võrgu (LAN) kohta
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine

Tagasi lehe algusesse