# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Wi-Fi

- Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta
  Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) keelamine
  Wi-Fi-funktsiooni saate keelata järgmisi etappe järgides.
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
  Wi-Fi-ga saate VAIO arvuti võrguga ühendada raadiosideühenduse kaudu.
- Wi-Fi(R)-ühenduste (traadita kohtvõrk) peatamine
  Wi-Fi-ühenduse saate peatada järgmisi etappe järgides.
- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
  Saadaval on järgmised Interneti-ühenduse teenused.
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta
  Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine
  Saate luua Wi-Fi-side VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.

Tagasi lehe algusesse

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) funktsiooni ei saa kasutada?
- Mida teha, kui ma ei tea pääsupunkti SSID-d või turbevõtit?
- Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?

Tagasi lehe algusesse