# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?

- Kui pääsupunkti MAC-aadressi filtreerimine on lubatud, registreerige oma VAIO arvuti MAC-aadress pääsupunkti häälestuskuval. Muidu ei saa arvuti pääsupunktiga ühendust luua.

  Avage Käsuviip (Command Prompt), sisestage „ipconfig /all” ja vajutage siis klahvi Enter. Leiate füüsilise aadressi (MAC-aadressi) väljalt Füüsiline aadress (Physical Address) suvandi Wi-Fi juhtmevaba kohtvõrgu adapter (Wireless LAN adapter Wi-Fi) alt.

  Jaotise Käsuviip (Command Prompt) avamise kohta vt jaotist Otsimine/käivitamine: Rakendused (Apps), Sätted (Settings) või Failid (Files).

Tagasi lehe algusesse