# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## Ketta sisestamine/eemaldamine (Optilise kettaseadmega mudelid)

Ketta saab VAIO arvutisse sisestada/arvutist eemaldada, kui arvuti on sisse lülitatud.

1. Vajutage draivi väljutamisnuppu.

   Draivi salv tuleb välja.

2. Sisestage/eemaldage ketas VAIO arvutisse/arvutist.

   Ketast sisestades toimige järgmiselt.

   Hoidke ühe käega draivi salve, asetage ketas selle keskele ja lükake ettevaatlikult allapoole, kuni see kohale klõpsatab. Kui ketas ei ole salve sulgemise ajal õiges asendis, ei pruugi salv enam lahti tulla.

   Asetage ketas nii, et sildiga pool jääb ülespoole.

3. Draivi salve sulgemiseks lükake seda kergelt.

#### Märkus

- Ärge avaldage draivi salvele ketta asetamisel liigset jõudu.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Toetatud kettad (Optilise kettaseadmega mudelid)
- Teave regioonikoodide kohta (Optilise kettaseadmega mudelid)

Tagasi lehe algusesse