# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Отпечатване

## Почистване на компютъра VAIO/LCD екрана

Преди да почистите компютъра VAIO, прочетете предпазните мерки за правилно почистване по-долу.

#### При почистване на компютъра VAIO

- Изключете компютъра VAIO и променливотоковия адаптер, преди да почистите компютъра.

- Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете замърсяването и праха от компютъра VAIO.

- Задължително използвайте мека, суха кърпа при почистване на компютъра VAIO. Ако компютърът е прекалено замърсен, замъглете повърхността на компютъра с дъха си, след което избършете мръсотията или почистете с леко навлажнена кърпа, а след това избършете оставащата влага със суха кърпа.

- Не използвайте разтворители, като например бензин, ацетон, спирт, разредител или налични на пазара почистващи препарати, тъй като те може да повредят повърхността или покритието на компютъра VAIO.

- Използвайте вентилатор за издухване на замърсяването и праха под клавишите (капачетата на клавишите). Не премахвайте капачетата на клавишите от клавиатурата.

  Не използвайте прахосмукачка, тъй като това може да причини неизправност.

#### При почистване на LCD екрана

- Задължително използвайте мека, суха кърпа при почистване на компютъра VAIO. Ако LCD екранът е прекалено замърсен, замъглете повърхността на LCD екрана с дъха си, след което избършете мръсотията или почистете с леко навлажнена кърпа, а след това избършете оставащата влага със суха кърпа.

- Не използвайте разтворители, като например бензин, ацетон, спирт, разредител или налични на пазара почистващи препарати, тъй като може да повредят LCD екрана.

Обратно в началото на страницата