# Uporabniški priročnik

# Osebni računalnik VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Natisni

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložena).

Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Povežite računalnik VAIO z dostopno točko.

   Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support) (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support)) in priročnik, ki je bil priložen dostopni točki.

2. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve (Settings). (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika (Change PC settings).
4. V levem podoknu na zaslonu Nastavitve (PC settings) izberite Brezžično (Wireless).
5. Spremenite nastavitev Način v letalu (Airplane mode) na Izklopljeno (Off), nato pa v razdelku Brezžične naprave (Wireless devices) spremenite nastavitev Wi-Fi na Vklopljeno (On).
6. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve (Settings). (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
7. Izberite(ikona omrežja).
8. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo (Connect).

   Po vzpostavitvi povezave se v polju izbrane brezžične dostopne točke pojavi Povezava je vzpostavljena (Connected).

   Če se pojavi okno za vnos varnostnega ključa, vnesite varnostni ključ in izberite V redu (OK). Za več informacij si oglejte O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

   Varnostni ključi razlikujejo med malimi in velikimi črkami.

#### Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje in s kazalcem miške pokažite na(ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, s katero je trenutno povezan računalnik VAIO.

Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje (Desktop).

#### Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 5 GHz, če je Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 2,4 GHz. Prav tako računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 5 GHz.

  Pri modelih s standardom IEEE 802.11b/g/n računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi onemogočena za frekvenco 2,4 GHz. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu (Airplane mode) glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support) (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support)).

- Ko vnesete varnostni ključ in računalnik VAIO povežete z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

Na vrh strani

### Sorodne teme

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Na vrh strani