# Korisnički priručnik

# Lični računar VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Štampanje

## Povezivanje na Internet putem ožičene veze

Pre korišćenja Interneta, biće potrebno da se prijavite kod dobavljača Internet usluga (ISP) i konfigurišete uređaje koji su neophodni za povezivanje vašeg VAIO računara na Internet.

Povežite jedan kraj LAN kabla (nije isporučen) u LAN port na vašem VAIO računaru a drugi kraj kabla na mrežu.

#### Napomena

- Za dodatne informacije o uređajima koji su potrebni za pristup Internetu i načinu povezivanja vašeg VAIO računara sa Internetom, obratite se vašem ISP-u.

- Prilikom povezivanja vašeg VAIO računara na Internet, obavezno koristite kabl koji je označen natpisom „Network“ ili „Ethernet“.

- Ne priključujte telefonski kabl u LAN port na vašem VAIO računaru.

  Ako je LAN port povezan na sledeće mreže ili telefonske linije, visoka električna struja do porta može uzrokovati oštećenje, pregrevanje ili požar.

  - Sve mreže, osim mreža tipa 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna telefonska pretplatnička linija

  - Kućna centrala (PBX)

  - Kućna (interfonski spikerfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

#### Nagoveštaj

- Da biste vaš VAIO računar povezali na Internet pomoću Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkcije, potrebno je konfigurisati postavke Wi-Fi mreže. Za više informacija pogledajte odeljak Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- O uslugama povezivanja sa Internetom
- O mreži (LAN)
- Pokretanje Wi-Fi(R) (bežične LAN) komunikacije

Idi na vrh stranice