# Bruksanvisning

# Persondator VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Wi-Fi

- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
  Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
  Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
  Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
  Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.
- Om Internetanslutningar
  Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
  En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
  Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Gå till början av sidan

### Du kanske söker efter följande avsnitt:

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

Gå till början av sidan