# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta

Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.

Turbevõtmega saavad sama võtmega juhtmeta seadmed, näiteks Wi-Fi pääsupunkt ja arvuti teineteisega Wi-Fi kaudu suhelda.

Turbevõti määratakse igale pääsupunktile vaikimisi. (Muutke kindlasti vaikimisi turbevõtit, et kaitsta andmeid volitamata kasutuse eest.) Kui te ei leia vaikimisi turbevõtit, vaadake pääsupunktiga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Kui sisestate vale turbevõtme, järgige turbevõtme uuesti sisestamiseks neid etappe.

1. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted (Settings). (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
2. Valige(võrguikoon).
3. Paremklõpsake soovitud võrku ja valige suvand Kuva ühenduse atribuudid (View connection properties).
4. Valige vahekaart Turve (Security).
5. Sisestage turvavõti väljale Võrgu turbevõti (Network security key) ja valige suvand OK.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine
- Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta

Tagasi lehe algusesse