# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Prindi

## Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine

Saate luua Wi-Fi-side VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.

Enne Wi-Fi kasutamist veenduge, et Wi-Fi pääsupunkt on sees ja toimib.

1. Ühendage pääsupunkt oma VAIO arvutiga.

   Lisateavet vt jaotisest Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) (Jaotise Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) avamine) ja pääsupunktiga kaasasolevast kasutusjuhendist.

2. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted (Settings). (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
3. Valige parempoolsest alumisest nurgast suvand Muuda arvuti sätteid (Change PC settings).
4. Valige suvand Raadiovõrk (Wireless) ekraani Arvutisätted (PC settings) vasemalt paanilt.
5. Määrake suvandi Lennurežiim (Airplane mode) sätteks Väljas (Off) ja Wi-Fi sätteks jaotises Raadiovõrguseadmed (Wireless devices) suvand arvutis (On).
6. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted (Settings). (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
7. Valige(võrguikoon).
8. Valige soovitud pääsupunkt ja suvand Ühenda (Connect).

   Kui ühendus on loodud, kuvatakse valitud juhtmeta pääsupunkti väljal Ühendatud (Connected).

   Kui ilmub turbevõtme sisestusaken, sisestage turbevõti ja valige suvand OK. Vt lisateavet jaotisest Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta.

   Pange tähele, et turbevõtmed on tõstutundlikud.

#### Wi-Fi-ühenduse oleku kontrollimine

Avage töölaud ja liikuge kursoriga töölaua olekualal üle ikooni(võrguikoon), et kontrollida Wi-Fi-ühenduse olekut (näiteks praegust VAIO arvutiga ühendatud pääsupunkti).

Töölaua avamiseks vt teemat Suvandi Töölaud (Desktop) avamine.

#### Märkus

- IEEE 802.11a/b/g/n-iga mudelitel, millel on lubatud ainult 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa VAIO arvuti luua ühendust 5 GHz Wi-Fi pääsupunktiga. Samuti, kui lubatud on ainult 5 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti luua ühendust 2,4 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.

  IEEE 802.11b/g/n-iga seadmetel, millel on keelatud 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti pääsupunktiga ühendust luua. Peale selle ei saa arvuti luua ühendust 5 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.

- Enne ühenduste käivitamist Wi-Fi kaudu võib Wi-Fi pääsupunkti leidmine ja sellega ühenduse loomine aega võtta.

#### Vihje

- Vt jaotisest Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) (Jaotise Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) avamine) lisateavet funktsiooni Lennurežiim (Airplane mode) kohta.

- Kui ühendate oma VAIO arvuti pääsupunktiga, sisestades turbevõtme, registreeritakse pääsupunkt arvutis. Te ei pea sisestama turbevõtit järgnevate ühenduste jaoks.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
- Wi-Fi(R)-ühenduste (traadita kohtvõrk) peatamine
- Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta

Tagasi lehe algusesse