# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- LAN-pordi kasutamine
  Enne LAN-kaabli ühendamist LAN-porti tõmmake pordikate alla, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Tagasi lehe algusesse

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
- Internetiga ühendamine juhtmega ühendusega
- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
- Teave võrgu (LAN) kohta
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta
- Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) funktsiooni ei saa kasutada?
- Mida teha, kui ma ei tea pääsupunkti SSID-d või turbevõtit?
- Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?

Tagasi lehe algusesse