# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
  Wi-Fi-ga saate VAIO arvuti võrguga ühendada raadiosideühenduse kaudu.
- Internetiga ühendamine juhtmega ühendusega
  Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja seadistama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.
- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
  Saadaval on järgmised Interneti-ühenduse teenused.
- Teave võrgu (LAN) kohta
  Võrk (LAN) võimaldab VAIO arvuti Internetiga ühendada ja andmeid arvuti ning teiste seadmete vahel saata.
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta
  Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.

Tagasi lehe algusesse

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- LAN-pordi kasutamine
- Kuidas leian oma VAIO arvuti sisseehitatud raadiovõrgu füüsilise aadressi (MAC-aadressi)?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) kaudu vastuvõetavaid filme või muusikat ei saa taasesitada või nende taasesitus katkestatakse? Miks on edastuskiirus aeglane?
- Mida teha, kui Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrgu) funktsiooni ei saa kasutada?
- Mida teha, kui ma ei tea pääsupunkti SSID-d või turbevõtit?
- Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?

Tagasi lehe algusesse