# Guida dell'utente

# Personal computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Stampa

## Collegamento a Internet con una connessione cablata

Prima di potere utilizzare Internet, è necessario accedere a provider di servizi Internet e impostare le periferiche necessarie per la connessione del computer VAIO ad Internet.

Collegare un'estremità di un cavo LAN (non in dotazione) alla porta LAN del computer VAIO e l'altra estremità alla rete.

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sui dispositivi necessari all'accesso a Internet e su come connettere il computer VAIO a Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet.

- Quando si collega il computer VAIO a Internet, accertarsi di utilizzare un cavo che riporta l'indicazione “Rete” o “Ethernet”.

- Non collegare un cavo del telefono alla porta LAN del computer VAIO.

  Se la porta LAN viene collegata alle seguenti reti o linee telefoniche, l'elevata corrente elettrica alla porta potrebbe comportare danni, surriscaldamento o incendi.

  - Qualsiasi rete, ad eccezione delle reti di tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linea telefonica pubblica per abbonati

  - Centralino (PBX, Private Branch Exchange)

  - Linee telefoniche domestiche (interfono) o ad uso aziendale (telefono aziendale a più linee)

#### Suggerimento

- Per connettere il computer VAIO a Internet tramite la funzione Wi-Fi(R) (LAN Wireless), è necessario configurare le impostazioni Wi-Fi. Vedere Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN Wireless) per ulteriori informazioni.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Informazioni sui servizi di connessione Internet
- Informazioni sulla rete (LAN)
- Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN Wireless)

Vai all'inizio della pagina