# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Internet

- Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta
  Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid.
- Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) keelamine
  Wi-Fi-funktsiooni saate keelata järgmisi etappe järgides.
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
  Wi-Fi-ga saate VAIO arvuti võrguga ühendada raadiosideühenduse kaudu.
- Wi-Fi(R)-ühenduste (traadita kohtvõrk) peatamine
  Wi-Fi-ühenduse saate peatada järgmisi etappe järgides.
- Internetiga ühendamine juhtmega ühendusega
  Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja seadistama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.
- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
  Saadaval on järgmised Interneti-ühenduse teenused.
- Teave võrgu (LAN) kohta
  Võrk (LAN) võimaldab VAIO arvuti Internetiga ühendada ja andmeid arvuti ning teiste seadmete vahel saata.
- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta
  Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine
  Saate luua Wi-Fi-side VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.

Tagasi lehe algusesse

### Võite otsida järgnevaid teemasid:

- Rakenduste installimine saidilt Windowsi pood (Windows Store)
- Viirusetõrjerakenduse kasutamine VAIO arvutis

Tagasi lehe algusesse