# Ghid de utilizare

# Calculator personal VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- Utilizarea portului LAN
  Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
  Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.
- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir
  Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.
- Despre serviciile de conectare la Internet
  Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.
- Despre reţea (LAN)
  Reţeaua (LAN) vă permite să conectaţi computerul VAIO la Internet şi să transferaţi date între computer şi alte dispozitive.
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
  O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

În susul paginii

### V-ar putea interesa următoarele subiecte:

- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?

În susul paginii