# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Локальна мережа

- Використання порту LAN
  Перш ніж підключати мережевий кабель до порту LAN, потягніть кришку порту вниз, як показано нижче.
- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)
  Технологія Wi-Fi дає змогу підключати комп’ютер VAIO до мережі через бездротове з’єднання.
- Підключення до Інтернету за допомогою дротового підключення
  Перш ніж використовувати Інтернет, необхідно зареєструватися на веб-сайті постачальника інтернет-послуг і настроїти пристрої, які потрібні для підключення комп’ютера VAIO до Інтернету.
- Про послуги підключення до Інтернету
  Нижче наведені доступні типи послуг підключення до Інтернету.
- Про локальну мережу (LAN)
  Локальна мережа (LAN) дає змогу підключати комп’ютер VAIO до Інтернету й передавати дані з комп’ютера на інші пристрої та навпаки.
- Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)
  Ключ безпеки – це протокол, який шифрує дані, що передаються через Wi-Fi. Його також називають ключем шифрування або ключем WEP.

Перейти до початку сторінки

### Можливо, Ви шукаєте такі розділи:

- Як знайти фізичну адресу (MAC-адресу) вбудованого інтерфейсу бездротової мережі комп’ютера VAIO?
- Що робити, якщо не вдається відтворити відеоролики або музичні композиції, отримані через Wi-Fi(R) (бездротову локальну мережу), або вони перериваються під час відтворення? Чому повільно передаються дані?
- Що робити, якщо не вдається скористатися функцією Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)?
- Що робити, якщо не відомий SSID або ключ безпеки для точки доступу?
- Що робити, якщо не вдається підключити комп’ютер VAIO до точки доступу (або мережі Інтернет)?

Перейти до початку сторінки