# Uživatelská příručka

# Osobní počítač VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Tisk

## Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

Než začnete používat funkci Wi-Fi, přečtěte si následující informace o správném používání.

- V některých zemích nebo oblastech může být používání zařízení Wi-Fi omezeno místními zákony.

- Zařízení Wi-Fi pracují v pásmu 2,4 GHz, které využívá mnoho různých zařízení. Tato zařízení využívají technologie pro minimalizaci rádiového rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo. Rádiové rušení může přesto snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat.

- Pokud je v počítači VAIO zapnuta funkce BLUETOOTH i Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, může docházet ke vzájemnému rušení, které může zpomalovat komunikaci nebo způsobovat další potíže.

- Chcete-li používat komunikaci pomocí funkce Wi-Fi na cestách, může být nutné uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb připojení pomocí funkce Wi-Fi.

- Pokud je váš počítač VAIO vybaven technologií IEEE 802.11a/b/g/n, je používání funkce Wi-Fi v pásmu 5 GHz mimo budovy zakázáno zákonem.

- Rychlost a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:

  - Vzdálenost mezi zařízeními

  - Existence překážek mezi zařízeními

  - Konfigurace zařízení

  - Podmínky pro přenos rádiového signálu

  - Okolní prostředí (např. materiál stěn atd.)

  - Používané aplikace

    Vlivem podmínek přenosu radiových vln může dojít k přerušení komunikace.

- Rychlost přenosu dat uvedená ve specifikaci je teoretickým maximem. Skutečná rychlost přenosu dat jí nemusí odpovídat.

- Skutečná rychlost komunikace nemusí být tak vysoká, jak ukazuje počítač VAIO.

- Vzájemná komunikace mezi frekvenčními pásmy 2,4 GHz a 5 GHz funkce Wi-Fi není možná.

- Rychlost přenosu dat technologií IEEE 802.11g a IEEE 802.11n (pásmo 2,4 GHz) může být ovlivněna rušením ze zařízení využívajících technologii IEEE 802.11b. Zařízení s technologií IEEE 802.11g a IEEE 802.11n také automaticky zpomalují, aby udržela kompatibilitu se zařízeními technologie IEEE 802.11b. Přenosovou rychlost můžete zlepšit změnou nastavení kanálů přístupového bodu.

- Chcete-li funkci Wi-Fi rychle vypnout, vypněte počítač VAIO.

- Standard pro bezdrátové sítě LAN obsahuje tyto metody šifrování: protokol zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) a WPA (Wi-Fi Protected Access). Protokoly WPA2 a WPA, které byly společně navrženy sdruženími IEEE a Wi-Fi Alliance, představují specifikaci standardních, spolupracujících bezpečnostních prvků zvyšujících úroveň ochrany dat a řízení přístupu pro stávající sítě Wi-Fi. Specifikace WPA je navržena tak, aby zajišťovala dopřednou kompatibilitu se specifikací normy IEEE 802.11i. Využívá protokol zdokonaleného šifrování dat TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a ověřování uživatele protokoly 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol). Šifrování dat chrání zranitelná bezdrátová spojení mezi klientskými počítači a přístupovými body. Kromě toho existují další používané mechanismy zabezpečení místních sítí LAN pro zajištění soukromí, ke kterým patří: zabezpečení heslem, šifrování mezi koncovými body, virtuální privátní sítě a ověřování. WPA2, druhá generace specifikace WPA, zajišťuje silnější ochranu dat a řízení přístupu k síti a je navržena i s ohledem na zabezpečování všech verzí zařízení 802.11 včetně verzí 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n, a verzí vícepásmových a vícerežimových. Specifikace WPA2 kromě toho vychází z ratifikovaného standardu IEEE 802.11i, a proto zajišťuje zabezpečení na úrovni vládních požadavků (implementuje šifrovací algoritmus AES kompatibilní s dokumentem National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 a ověřování 802.1X). Specifikace WPA2 je zpětně kompatibilní se specifikací WPA.

Začátek stránky

### Podobné téma

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Ukončení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)
- Poznámky k používání funkce BLUETOOTH(R)

Začátek stránky