# Felhasználói útmutató

# Személyi számítógép VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Nyomtatás

## Az akkumulátor behelyezése

Helyezze be az akkumulátort VAIO számítógépe akkumulátor dokkolójába.

1. Kapcsolja ki VAIO számítógépét, húzza ki a tápkábelt és az összes csatlakoztatott kábelt, és csukja le az LCD-képernyő.
2. Húzza a nyitott állás felé az akkumulátor LOCK () reteszét.

3. Csúsztassa be az akkumulátort átlós irányban az akkumulátortartó rekeszbe, amíg a rekesz két oldalán található kiszögellések () pontosan nem illeszkednek az akkumulátor két oldalán található hornyokba ().

4. Fordítsa az akkumulátort a nyíllal jelölt irányba, majd nyomja befelé az akkumulátort a rekeszbe, amíg a helyére nem kattan.

5. Az akkumulátor LOCK reteszét LOCK állásba húzva rögzítse az akkumulátort VAIO számítógépben.

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor LOCK retesze LOCK pozícióban van, mielőtt megkezdené VAIO számítógépe használatát. Ha az akkumulátor biztonságos bereteszelése nélkül használja a számítógépet, akkor: az akkumulátor leválhat róla, és előfordulhat, hogy a számítógép nem kapcsol be, vagy váratlanul kikapcsol.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor feltöltése
- Az akkumulátor használatára vonatkozó megjegyzések

Ugrás a lap tetejére