# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Drukuj

## Czyszczenie komputera VAIO/ekranu LCD

Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera VAIO należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi środków ostrożności, jakie należy przedsięwziąć w celu prawidłowego czyszczenia komputera.

#### Podczas czyszczenia komputera VAIO

- Przed przystąpieniem do czyszczenia komputera VAIO należy wyłączyć go, odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator.

- Za pomocą miękkiej, suchej szmatki należy usunąć kurz i brud z komputera VAIO.

- Do czyszczenia komputera VAIO należy używać miękkiej, suchej szmatki. Jeśli komputer jest silnie zabrudzony, należy zwilżyć jego powierzchnię własnym oddechem i zetrzeć brud albo usunąć go za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie zetrzeć resztki wilgoci suchą szmatką.

- Nie należy stosować rozpuszczalników, np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej ani płynów czyszczących lub antystatycznych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię lub powłokę lakierniczą komputera VAIO.

- Do wydmuchiwania brudu i kurzu spod klawiszy należy użyć pojemnika ze sprężonym powietrzem. Nie należy wyjmować z klawiatury żadnych klawiszy.

  Nie należy korzystać z odkurzacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do awarii.

#### Podczas czyszczenia ekranu LCD

- Do czyszczenia komputera VAIO należy używać miękkiej, suchej szmatki. Jeśli ekran LCD jest silnie zabrudzony, należy zwilżyć jego powierzchnię własnym oddechem i zetrzeć brud albo usunąć go za pomocą lekko zwilżonej szmatki, a następnie zetrzeć resztki wilgoci suchą szmatką.

- Nie należy stosować rozpuszczalników, np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej ani płynów czyszczących lub antystatycznych, ponieważ mogą uszkodzić ekran LCD.

Początek strony