# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Internetas

- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
  Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas
  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.
- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį
  Prieš naudodami internetą, turite pasirašyti sutartį su interneto paslaugų teikėju (IPT) ir atlikti įrenginių, kurių reikia norint prijungti VAIO kompiuterį prie interneto, sąranką.
- Apie interneto ryšio paslaugas
  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.
- Apie tinklą (LAN)
  Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą
  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas
  Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Eiti į puslapio viršų

### Galbūt ieškote šių temų:

- „Windows“ parduotuvė (Windows Store) programų diegimas
- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Eiti į puslapio viršų