# Korisnički priručnik

# Osobno računalo VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## LAN

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
  Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.
- Povezivanje s internetom žičnom mrežom
  Prije upotrebe interneta najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP-om) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala s internetom.
- O uslugama za povezivanje s internetom
  Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.
- O mreži (LAN)
  Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)
  Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Idi na vrh stranice

### Možda tražite sljedeće teme:

- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?
- Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

Idi na vrh stranice