# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Prindi

## Toetatud kettad (Optilise kettaseadmega mudelid)

Selles jaotises kirjeldatakse meediumite tüüpe, mida VAIO arvutiga esitada/salvestada saab.

Paigaldatud optiline kettaseade oleneb ostetud mudelist. Kontrollige enne kasutamist tehnilisi näitajaid.

### DVD SuperMulti kettaseadmega mudelid

Optiline kettaseade toetab järgmiste plaatide taasesitamist ja/või salvestamist.

#### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (kahekihiline)

- DVD-R DL (Dual Layer) (kahekihiline)

- DVD-RAM*2*3

#### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Blu-ray Disc(TM)-i seadme ja DVD SuperMultiga mudelid

Optiline kettaseade toetab järgmiste plaatide taasesitamist ja/või salvestamist.

#### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (kahekihiline)

- DVD-R DL (Dual Layer) (kahekihiline)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (Single Layer) (ühekihiline)/DL (Dual Layer) (kahekihiline), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (Triple Layer) (kolmekihiline), BD-RE TL*5

#### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Blu-ray Disc(TM)-i ROM-draivi ja DVD SuperMultiga mudelid

Optiline kettaseade toetab järgmiste plaatide taasesitamist ja/või salvestamist.

#### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (kahekihiline)

- DVD-R DL (Dual Layer) (kahekihiline)

- DVD-RAM*2*3

#### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (Single Layer) (ühekihiline)/DL (Dual Layer) (kahekihiline), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Arvuti ei toeta andmete kirjutamist Ultra Speed CD-RW-le.

*2 Optiline kettaseade ei toeta DVD-RAM-i kassetti. Kasutage kassetita või eemaldatava kassetiga kettaid.

*3 Arvuti ei toeta andmete kirjutamist DVD-RAM-i versiooniga 1.0 ühilduvatele ühepoolsetele DVD-RAM-idele (2,6 GB). Arvuti ei toeta DVD-RAM-i versiooni 2.2/12X-SPEED DVD-RAM-i redaktsiooni 5.0.

*4 Arvuti ei toeta ketta BD-RE Disc vormingu versiooni 1.0 ega kassetiga Blu-ray Disci.

*5 Saadaval, kui optiline kettaseade toetab BDXL(TM)-i andmekandjaid. Mõned rakendused ei pruugi BD-R TL-i/BD-RE TL-i taasesitust ja/või salvestamist toetada ja eelinstallitud rakendused sõltuda ostetud mudelist. Vaadake lisateavet rakendustega kaasasolevatest spikrifailidest. Muud mängijad ei pruugi toetada VAIO arvutiga salvestatud BD R TL/BD-RE TL-meediumite taasesitust. Veenduge, et mängija toetab BD R TL-i/BD-RE TL-i.

#### Märkus

- Optiline kettaseade ei pruugi toetada mõnda tüüpi meediumile kirjutamist või selle taasesitust.

- Optiline kettaseade ei toeta kirjutamist 8 cm kettale.

- Optiline kettaseade toetab ainult ümmargusi kettaid. Ärge kasutage muu kujuga (täht, süda, kaart jne) või kahjustatud kettaid, sest see võib teie VAIO arvuti töös tõrkeid tekitada.

- DVD-video vormingus andmeid saab kirjutada DVD+R-ile (ühe- või kahekihiline), DVD+RW-le/DVD-R-ile (ühe- või kahekihiline) ja DVD-RW-le. DVD-video salvestusvormingus andmeid saab kirjutada DVD-R-ile (ühe- või kahekihiline), DVD-RW-le ja DVD-RAM-ile. Kirjutatav ketas oleneb kasutatavast ketaste kirjutamise rakendusest. Vaadake lisateavet rakendusega kaasasolevast spikrifailist.

- Soovitame kasutada Sony kaubamärgiga andmekandjaid: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R või BD-RE.

- Andmeid ei saa kirjutada DVD-RW-le (6-kordne kirjutamiskiirus), kui optiline kettaseade ei toeta DVD-RW puhul vähemalt 6-kordset kirjutamist.

- Andmeid ei saa kirjutada DVD+RW-le (8-kordne kirjutamiskiirus), kui optiline kettaseade ei toeta DVD+RW puhul vähemalt 8-kordset kirjutamist.

- Teie VAIO arvuti on mõeldud laserketta (CD) standardiga ühilduvate ketaste taasesitamiseks. DualDiscid ja mõned autoriõiguse kaitse tehnoloogiaga kodeeritud muusikakettad ei ühildu CD-standardiga. Seega ei pruugi neid kettaid arvutiga esitada saada.

- Kui ostate VAIO arvutiga kasutamiseks eelnevalt salvestatud või tühje kettaid, lugege hoolikalt ketta pakendil olevaid märkusi ja kontrollige selle taasesituse ja salvestuse ühilduvust arvuti optiliste kettaseadmetega. Sony EI garanteeri VAIO optiliste kettaseadmete ühilduvust ketastega, mis ei ühildu ametlike „CD-”, „DVD-” või „Blu-ray Disci” standarditega. MITTEÜHILDUVATE KETASTE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VAIO ARVUTILE PARANDAMATUT KAHJU VÕI TEKITADA RAKENDUSTE KONFLIKTE JA PÕHJUSTADA SÜSTEEMI HANGUMIST.

  Kui teil on küsimus ketaste vormingute kohta, võtke ühendust eelsalvestatud ketta väljaandja või salvestatava ketta tootjaga.

- VAIO arvuti peab olema internetiga ühendatud, et esitada DVD-RW, DVD-RAM-i ja DVD-R-i (ühe- või kahekihiline) meediume, mis vastavad salvestatava meediumi sisukaitse standardile Content Protection for Recordable Media (CPRM).

- Autoriõigusega kaitstud sisu salvestamiseks, redigeerimiseks või esitamiseks kasutab Blu-ray Disc tehnoloogiat Advanced Access Content System (AACS). Blu-ray Disci pidevaks kasutamiseks peate AACS-i võtit värskendama.

- AACS-i võtit saate värskendada internetis. Järgige salvestamise, redigeerimise või taasesituse rakenduse teadet. Kui te AACS-i võtit ei värskenda, ei pruugi te saada salvestada, redigeerida ega esitada autoriõigusega kaitstud sisu.

  Autoriõiguse kaitseta sisu salvestamiseks, redigeerimiseks või esitamiseks ei ole vaja AACS-i võtit värskendada. AACS-i võtme värskendamiseks VAIO arvuti Blu-ray Disci salvestamise või taasesituse rakenduse jaoks on teil alates ostmisest viis aastat. Pärast seda leiate teavet värskenduste kohta tugiveebisaidilt.

- Mõne DVD ja BD-ROM Disci meediumi sisu esitamiseks on vaja regiooniseadistusi. Ketast ei saa taasesitada, kui optilise kettaseadme regiooniseadistus ei vasta ketta regioonikoodile.

- Autoriõigusega kaitstud Blu-ray Disci sisu ei saa HDMI-ühenduse kaudu esitada ega vaadata, kui väliskuvar ei vasta kõrge ribalaiuse digitaalsisu kaitse standardile High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).

- Mõne Blu-ray Disci sisu võib olla võimalik esitada ainult standarderaldusvõimega seadmetes või ei ole võimalik kasutada analoogvideo väljundit.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave regioonikoodide kohta (Optilise kettaseadmega mudelid)

Tagasi lehe algusesse