# Guida dell'utente

# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Stampa

## Informazioni sulla chiave di sicurezza per Wi-Fi(R) (LAN Wireless)

Una chiave di sicurezza è un protocollo di protezione per Wi-Fi che consente di crittografare i dati trasmessi sulla rete Wi-Fi. Viene anche indicata come chiave di crittografia o chiave WEP (Wired Equivalent Privacy).

La chiave di sicurezza consente alle periferiche wireless che hanno la stessa chiave, ad esempio un punto di accesso Wi-Fi e un computer, di comunicare tra di loro su una rete Wi-Fi.

Per impostazione predefinita, la chiave di sicurezza viene assegnata a ogni punto di accesso. (Accertarsi che la chiave di sicurezza predefinita sia stata modificata per proteggere i dati dall'uso non autorizzato.) Se non è possibile individuare la chiave di sicurezza, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.

Se si immette una chiave di sicurezza errata, seguire i passaggi sottostanti per reinserirla.

1. Aprire gli accessi e selezionareImpostazioni (Settings). (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)
2. Selezionare(l'icona di rete).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete desiderata e selezionare Visualizza proprietà connessione (View connection properties).
4. Selezionare la scheda Sicurezza (Security).
5. Immettere una chiave di sicurezza nel campo Chiave di sicurezza di rete (Network security key) e selezionare OK.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Informazioni sugli standard Wi-Fi(R) (LAN Wireless)
- Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN Wireless)
- Note sull'utilizzo della funzione Wi-Fi(R) (LAN Wireless)

Vai all'inizio della pagina