Guide de l'utilisateur du Reader™
Imprimer
Première page > Démarrage > Batterie > Charger le Reader

## Charger le Reader

L’icône d’état de la charge/batterie sur le côté droit de la barre d’état indique le niveau de la batterie. Reportez-vous à la section Détails.
Si celui-ci est faible, choisissez l’une des méthodes des sections suivantes pour charger le Reader.

1. Connecteur USB

1. Indicateur de charge/d’occupation

### Charger avec votre ordinateur

1. Mettez votre ordinateur sous tension.

1. Raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.

Attendez que l’écran [USB connecté] apparaisse sur le Reader.

Méthode | Description
Mode de transfert de données | Vous pouvez installer le logiciel du Reader ou transférer des fichiers de votre ordinateur au Reader pendant la charge. Il est impossible d’utiliser le Reader. L’écran de stockage USB apparaît sur le Reader, il est alors détecté sur votre ordinateur, puis les lecteurs « READER » et « SETTING » apparaissent sur votre ordinateur. Lorsque l’icône * est remplacée par l’icône , la charge est terminée. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB du Reader et de votre ordinateur. Après un court laps de temps, l’écran [Accueil] apparaît. * Cette icône ne s’affiche que si le Reader est en mode de transfert de données.
Mode de charge | Appuyez sur la touche (Accueil). L’écran [Accueil] apparaît. Lorsque l’icône est remplacée par l’icône , la charge est terminée. Dans ce mode, le Reader n’est pas détecté par votre ordinateur. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB du Reader et de votre ordinateur.

Remarque

- Votre ordinateur doit être sous tension pour charger le Reader. Le Reader ne sera pas chargé si votre ordinateur entre en mode de sommeil ou de veille. Laissez l’ordinateur sous tension avec une alimentation stable et continue pendant la charge du Reader.

- Le bouton (Alimentation) ne peut pas être utilisé lorsque le Reader est connecté à votre ordinateur et qu’il se recharge.

- Si vous éteignez le Reader en tapant sur [Paramètres] [Arrêt de l’appareil] en mode de charge, le Reader cesse de se recharger.

Conseil

- Vous pouvez également charger le Reader avec l’adaptateur secteur (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, vendu séparément). Cette méthode de charge durera environ 2 heures pour charger entièrement la batterie.

- Pour passer du mode de charge au mode de transfert de données, tapez sur la barre d’état pour afficher la fenêtre de notification tapez sur [USB connecté].

### Indicateur d’état de la batterie

L’indicateur d’état de la batterie indique l’état de charge ou le niveau de charge restant approximatif de la batterie.

Icône | Description
| Les quatre barres indiquent une batterie entièrement chargée ou presque chargée. Le nombre de barres diminue au fur et à mesure que la batterie se charge. Zéro barre indique que le niveau de charge restant de la batterie est presque nul.
| La batterie est chargée à fond.
| La charge de la batterie est en cours.

Haut de la page