Brugervejledning til din Reader™
Udskriv
Hovedside > Introduktion > Batteri > Opladning af din Reader

## Opladning af din Reader

Batteriniveauet vises på statusikonet for opladning/batteri til højre for statuslinjen. Se Detaljer.
Hvis batteriniveauet er lavt, skal du vælge en af metoderne i følgende afsnit for at oplade din Reader.

1. USB-port

1. Indikator for opladning/optaget

### Opladning via computeren

1. Tænd din computer.

1. Slut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel.

Vent, indtil skærmen [USB connected] vises på din Reader.

Metode | Beskrivelse
Dataoverførselstilstand | Du kan installere din Reader-software eller overføre filer fra computeren til din Reader, mens den lades op. Din Reader kan ikke betjenes. Når skærmen for USB-lager vises på din Reader, registreres den på computeren, og drevene "READER" og "SETTING" vises på computeren. Opladningen er fuldført, når ikonet * ændres til . Når opladningen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader og computeren. Efter kort tid vises skærmen [Home]. * Ikonet vises kun, når din Reader er i dataoverførselstilstand.
Opladningstilstand | Tryk på knappen (Startside). Skærmen [Home] vises. Opladningen er fuldført, når ikonet ændres til . Din Reader registreres ikke af computeren i denne tilstand. Når opladningen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din Reader og computeren.

Bemærk

- Computeren skal være tændt for at oplade din Reader. Din Reader lades ikke op, hvis computeren skifter til slumretilstand eller standby. Når din Reader lades op, skal du lade computeren være tændt og tilsluttet en stabil og kontinuerlig strømkilde.

- Du kan ikke bruge knappen (Power), når din Reader er sluttet til computeren og lades op.

- Hvis du slukker din Reader ved at trykke på [Settings] [Device Shutdown] under en opladning, stoppes opladningen af din Reader.

Tip

- Du kan også oplade din Reader med en netadapter (PRSA-AC1A, medfølger ikke). Med denne opladningsmetode tager det ca. 2 at lade batteriet helt op.

- Hvis du vil skifte fra opladningstilstand til dataoverførselstilstand, skal du trykke på statuslinjen for at åbne meddelelsesvinduet tryk på [USB connected].

### Batteriindikator

Batteriindikatoren viser opladningens status eller anslået batteriniveau.

Ikon | Beskrivelse
| Fire bjælker angiver, at batteriet er ladet helt op eller næsten ladet helt op. Antallet af bjælker reduceres med batteriniveauet. Nul bjælker angiver, at der næsten ikke er mere strøm på batteriet.
| Batteriet er ladet helt op.
| Batteriet er ved at blive ladet op.

Gå til toppen af siden