Reader™-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Muuta tietoa > Liite > Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

### Mallin nimi

PRS-T1

### Virtalähde

Sisäinen ladattava akku: 3,7 V DC, 1 000 mAh
USB-virta tietokoneesta tai lisävarusteena saatavasta verkkolaitteesta PRSA-AC1A (ei sisälly toimitukseen) toimitetulla USB-kaapelilla.

### Akun kestoikä (jatkuva sivujen kääntö)

Akun maksimikesto: Noin 14 000 jatkuvaa sivujen kääntöä pelkästään luettaessa.*
* Mitattu käyttämällä tekstipohjaista ePub-sisältöä täyteen ladatulla akulla, sivujen peräkkäiset käännöt noin kerran sekunnissa per sivu suositellussa käyttölämpötilassa. Akun todellinen kestoikä vaihtelee käyttötavasta ja yksittäisestä laitteesta riippuen.

### Latausaika

Lataaminen tietokoneen kautta: Noin, 2,5 tuntia
Lataaminen verkkolaitteella PRSA-AC1A (ei sisälly toimitukseen): Noin 2 tuntia

### Sisäinen muistikapasiteetti (tietojen tallennusta varten)

Noin 1,4 GB alkuasetusten jälkeen.
Muistikapasiteetti saattaa vaihdella ladattuina olevien katkelmien koosta riippuen.

### Käyttö-/latauslämpötila

5°C - 35°C

### Mitat (l/k/s)

Noin 110 × 173 × 8,9 mm

### Paino

Noin 168 g

### Näyttö

152,4 mm (6 tuumaa) diagonaalinen elektroforeesinäyttö
600 × 800 pikseliä, 16-tasoinen harmaa-asteikko

### Wi-Fi

Langattomat standardit: IEEE 802.11b/g/n -mukainen
Langaton suojaus: WEP (avoin järjestelmä), WEP (jaettu avain), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Laajennuskorttipaikat

microSD-korttipaikka
Katso Tietoja tuetuista korttityypeistä ja varotoimista.

### Oheiset tarvikkeet

USB-kaapeli × 1
Digitointikynä × 1
Pika-aloitusopas
Siirry sivun alkuun