Reader™-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Muuta tietoa > Varotoimet > microSD-kortteja koskevia huomautuksia

## microSD-kortteja koskevia huomautuksia

SD-kortit on tehty normien mukaisesti ja niitä käytetään yleisesti kannettavien laitteiden tallennusvälineinä. microSD- ja microSDHC-kortit kuuluvat SD-korttien perheeseen.
Reader tukee seuraavia korttityyppejä.

- microSD- ja microSDHC-kortit

- Enintään 32 GB

Enintään 32 GB:n microSD-korttien toiminta Reader-laitteella on testattu; kaikkien microSD-korttien toimintaa ei kuitenkaan taata.

### Varotoimet

- Aseta kortti oikeaan korttipaikkaan etikettipuoli ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- Pidä microSD-kortti lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.

- Älä kosketa microSD-kortin kultaista kosketuskohtaa.

- Älä pura muistikorttia osiin tai muokkaa sitä.

- Älä anna muistikortin kastua.

- Vältä seuraavaa tietovaurioiden välttämiseksi. Sony ei myönnä mitään takuuta tietovaurioille.

− Poista muistikortti tai katkaise Reader-laitteesta virta tietojen lukemisen tai kirjoittamisen ajaksi.
− Käytä Reader-laitetta paikassa, jossa on staattinen varaus tai sähkökohinaa.

- Älä lyö, taivuta, pudota, pura osiin, avaa, murskaa, väännä, puhkaise, revi, aseta mikroaaltouuniin, polta, maalaa microSD-korttia.

- Älä käytä voimaa, ohutta tikkua tai pinsettejä microSD-kortin poistamiseen. Jos et saa irrotettua microSD-korttia, ota yhteyttä asiakastukeen.

- Älä poista microSD-korttia tai katkaise virtaa Reader-laitteesta muistikortilla olevan tiedon muokkauksen tai käytön aikana. Muutoin muokatut tiedot eivät tallennu.

- Älä aseta Reader-laitteeseen vääntynyttä microSD-korttia.

- Jos muutat jonkin kansion nimeä tietokoneen kautta tai poistat sen, tai siirrät jonkin tiedoston muuhun kuin ”tietokanta”-kansioon, muistikortille tallennettuina olevat tiedot saattavat hävitä tai niitä ei voi välttämättä lukea tällä tuotteella.

### microSD-kortin alustaminen

Reader-laitetta voidaan käyttää microSD-kortin alustamiseen tarvittaessa.
VAROITUS
microSD-kortin alustaminen poistaa kaikki sille tallennetut tiedostot. Voit varmuuskopioida tiedostot Reader-ohjelmistolla. Myös ne tiedostot poistetaan, joille on asetettu suojaus Reader-sovellusten kautta.

1. Paina (Koti) -painiketta napauta [Settings] [Initialization] [Format Memory] [SD Card].

1. Napauta [Yes], kun näyttöön tulee kyseinen kehote.

Peruuta napauttamalla [No].
microSD-kortin alustaminen valmiiksi saattaa kestää muutaman minuutin.
Siirry sivun alkuun