Bruksanvisning för Reader™
Skriv ut
Försida > Övrig information > Appendix > Specifikationer

## Specifikationer

### Modellnamn

PRS-T1

### Strömkälla

Inbyggt uppladdningsbart batteri: 3,7 V likspänning, 1 000 mAh
USB-strömförsörjning från en dator eller tillvalsnätadaptern PRSA-AC1A (säljs separat) genom bifogad USB-kabel.

### Batteritid (kontinuerlig bläddring)

Maximal batteritid: Ungefär 14 000 sidbläddringar vid enbart läsning.*
* Uppmätt med hjälp av textbaserat innehåll i ePub-format och ett fulladdat batteri, bläddringar med cirka en sekund per sida under rekommenderad arbetstemperatur. Verklig batteritid kan variera beroende på användningssätt och den enskilda enheten.

### Laddningstid

Laddning via dator: Ungefär 2,5 timmar
Laddning med nätadaptern PRSA-AC1A (säljs separat): Ungefär 2 timmar

### Intern minneskapacitet (för datalagring)

Ungefär 1,4 GB efter första inställning.
Kan variera beroende på det förinstallerade materialets storlek.

### Drift-/laddningstemperatur

5°C till 35°C

### Mått (b/h/d)

Ungefär 110 × 173 × 8,9 mm

### Vikt

Ungefär 168 g

### Bildskärm

Elektroforetisk bildskärm med 152,4 mm (6 tum) diagonal
600 × 800 pixlar, 16 nivåers gråskala

### Wi-Fi

Trådlösa standarder: IEEE 802.11b/g/n-kompatibel
Trådlös säkerhet: WEP (öppet system), WEP (delad nyckel), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Expansionsplatser

microSD-kortuttag
Se Mer information för korttyper som stöds och säkerhetsåtgärder.

### Medföljande tillbehör

USB-kabel × 1
Penna × 1
Snabbstartguide
Gå till början av sidan